시설의 안전관리에 관한 기준 및 진단사항(제11조제2항 관련[별표 2] )
구분	대상시설	점검횟수	서식
1. 해빙기 진단	석축, 옹벽, 법면, 교량, 우물 및 비상저수시설	연 1회(2월 또는 3월)	해빙기 안전진단
2. 우기진단	석축, 옹벽, 법면, 담장 및 하수도	연 1회(6월)	우기안전진단
3. 월동기 진단	연탄가스배출기, 중앙집중식, 난방시설, 노출배관의 동파방지 및 수목보온	연 1회(9월 또는 10월)	월동기 안전진단
4. 안전진단	변전실, 고압가스시설, 도시가스시설, 액화석유가스시설, 소방시설, 맨홀(정화조의 뚜껑을 포함한다), 유류저장시설, 펌프실, 승강기, 인양기, 전기실, 기계실 및 어린이 놀이터	매분기 1회 이상. 다만, 승강기의 경우에는 「승강기제조 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.	안전진단점검표
5. 위생진단	저수시설, 우물 및 어린이 놀이터	연 2회 이상	저수조위생진단
비고: 안전관리진단사항의 세부내용은 시ㆍ도지사가 정하여 고시한다.