스마트 차량 출입 보안시스템

❋ 국내 최초 4세대 클라우드 LPR 기반 주차차단기 ‘아이박스’ +

스마트(공용폰 + APP) 기반의 원격 제어 스마트 제어 + 주차 단속

개요
❍ 제안 배경 ⚫ 최근 경비원 감원 및 장시간 휴게 부여 등 근무 여건 악화로 통합보안(관제)시스템 요구 ⚫ IT 및 스마트 기반의 새로운 차량 출입 보안시스템 출시 ⚫ 가장 중요하면서도 잘 안되는 통합주차 관제 솔루션 등 단지 맞춤형 솔루션 제공 ❍ 솔루션 구현 목표 ⚫ 똑같은 방식, 선택의 여지 없는 주차시스템 out! 꼭 필요하면서 비용 부담도 없는 시스템 ⚫ 신규는 물론 현 주차 관제 시스템의 업그레이드 방식 등 맞춤형 제공 ⚫ 방문 차량 관리를 위한 최적 솔루션 제공 ⚫ 경비원의 비상주 근무를 위한 스마트 기반의 원격 제어 기술 구현 ⚫ 근무자 간, 업무별 통합관리 시스템 구축 ⚫ 스마트 폰 기반의 주차단속, 방문자 관리, 원격 제어 솔루션 제공 ❍ ‘아이박스’ 기술의 특장점 ⚫ 클라우드 기반이므로 PC와 스마트 폰으로 주차 관제를 할 수 있으며, 주차차단기 또한 자동, 수동, 원격(스마트 폰, 리모컨)으로 제어하므로 경비원 상주 안 해도 됩니다. ⚫ 200만 화소 이상 카메라를 사용 출입한 모든 차량의 사진 촬영, 저장 및 검색 가능하며, 8자리 신규 번호판 인식(인식률 99% 이상, 학습 형 차량번호 인식 엔진) ⚫ 최고 수준의 아마존 클라우드 서버는 기존의 PC 노후화로 인한 시스템 불안정성 없으며, 바이러스 및 해킹 위협 제거, 최신프로그램으로 실시간 업그레이드, 원격 지원이 가능

Ⅰ. ‘아이박스’ 기본(표준형) 모델

* 주차차단기 신규 도입 단지 및 기존 주차차단기 전면 교체 예정 단지 ‘기본형’

가. 주차차단기 배치도

나. 용도별 주차차단기 개요

NO	용도	제품명	개요
1	입주자 전용	아이박스 AIO	200만 화소 이상 차량번호 인식 카메라, 전광판, 차단기 일체형 주차차단기 → 입주차 차량 전용 차단기는 차량번호 확인 후 바로 통과되는 단순하면서도 확실한 방법 채택 * 320만 화소 이상 고성능 기종 아이 박스 3.0 선택 가능
2	방문객 전용	아이박스 LPRC	아이박스 LPRC은 디스플레이 화면이 없는 차량번호 인식 카메라임( LPRC보다 고기능의 아이박스 AIO 사용 가능) 방문 차량은 터치 키패드 입력 또는 경비실 통화 등 확인과정을 거쳐 출입을 허용하므로 터치 키패드 + 차량번호 인식 카메라 + 자동차단기 패키지형이 적합
		아이박스 터치 키패드	방문객 출입을 위한 사전 등록 기능의 장비로 ① 차량번호, 방문 동호수 입력 ② 경비실 통화 후 통과 ③ free pass 등 3가지 기능
		자동 차단기	독립형 차량 차단기 - BLDC, LED차단바
3	출차용	아이박스 LPRC	카메라 타입 차량번호인식기(LPRC, 출차 차량 관제 필요 없는 경우 독립형 차량 차단기 + 루프선 감지 방식 채택 가능
		자동 차단기	독립형 차량 차단기 - BLDC, LED차단바

다. 주차차단기 주요 제원 및 특징

제품명	구성	제원	사진
‘아이박스 AIO’	LPR 부 - 카메라 : 2M Pixel Global Shutter CMOS Color Digital Camera - 렌즈 : 1/1.8” Vari-focal Lens, 3M Pixels - 조명 장치 : 740nm LED IR Strobe - 제어 보드 : 통신 제어, IR Strobe 제어, 차단 바 입출력 제어, LED전광판 제어 - CPU:Intel i5 Dual Core, 4GBRAM, 64GB SSD - LED 전광판 : 128 x 64 Pixels, 4단 8열, 7 Colors - 5W Speaker	•차단기부- 무게 : 50Kg 전후 - 모터 사양 : BLDC 60W -- 동작 형식 : 크랭크 식 간접 구동 방식 - 전원차단기 - 루프 검지기 - BLDC 모터 컨트롤러 - 차단 바 : 알루미늄, 길이 3M 기본 (Max 5M), LED 장착( 직선 :기본, 굴절: 옵션) - 동작 속도 : 1~3초( 3M 기준 90도 개방) - 규격 : 340(W) * 325(D) * 1420(H)
아이박스 터치 키패드	•7인치 터치 LCD - 방문자 출입 신고용 정보 입력 장치 •자동방문증 발급기 → 열화상 방식의 출력장치 •IP카메라 → 방문자 신원 입줒 통보용 사진 촬영 •VoIP 인터폰 — 경비실 통화 •안내 스피커	방문객은 입차 시 터치 키패드를 통해서 차량번호, 출입 동. 호수를 입력하면 출입증이 자동 발행되며 입차 할 수 있음. 내장된 VoIP 인터폰 및 IP카메라를 통해서 호출 통화가 가능하며, 방문객 사진 촬영을 할 수 있음. 방문증 - 열전사 방식의 프린트
아이박스 LPRC	-200만/320만 화소 이상 칼라 –인식률 99%이상 -전체 번호판 / 학습알고리즘 -NO 디스플레이 방식 출차 차량번호 관제 루프 코일 방식과 병용	카메라 : 3.2M Pixel Global Shutter CMOS Color Digital Camera-렌즈 : 1/1.8” Vari-focal Lens, 3M Pixels -조명 장치 : 740nm LED IRStrobe –CPU:IntelATOME3845@ 1.91GHz64bit Quad-Core
자동 차단기 SET	차단기 1) 기본 바 2) 굴절 바 2. 수동 스위치/무선리모컨 3. 루프코일/차량검지기	• 자동 리바운딩, 수동개폐, 카운터 기능, 개폐 속도 조절 • 외함 재질: 스틸(1.6T), 분체도장 • 사이즈(mm) 325(W) *325(D) * 1050(H) • 차단바: 알루미늄, 길이 3M (조정 가능), LED램프 적용, 하단부 고무패킹

❋ 위 제품은 웹서비스 운용 필수 장비임- 필수 구매 품목

라. 주차차단 시스템 부속 자재

품목	용도 ALC 지원 사항	비고
관리용 PC	차량등록 및 관리용 PC(모니터 일체형 셀러론, 4G, 128G SSD, 24" Full HD, win 10), 관리자용 프로그램 계정 기본 제공	선택사항
태블릿PC	차량 관제 및 LPR/차단기 제어용 태블릿 PC 운용자용 프로그램 계정 기본 제공, 앱을 통한 모니터링 LPR 동작 설정 및 차단기 원격 제어	인터넷 또는 와이파이 지원 필수
네트워크	유무선 공유기, 스위칭 허브	WIF(a/b/n,ran)
안내전광판	‘입주자 전용’ 방문객용‘ 안내 전광판(led 조명)	*스텐 입 간판도 있음
SUS폴 각도기	LPRC 거치용 SUS폴(800mm) alc 각도기 2개	-
케이블 및 잡자재	전원, 데이터케이블 등	현장 상황에 따름
아일랜드 공사	경계석 및 몰탈 시공(1440*500*200)	현장 상황에 따름
CCTV & NVR	주차 관제 모니터링용 CCTV(200만 화소) 4CH NVR	-
프로그램 개발	입주민 차량 월패드 알림 연동 프로그램 개발	기본 주차 관제 시스템 도입 단지에 한함

마. 아이박스 웹(앱) 지원 서비스

1. 실시간 모니터링 및 차단기 원격 개폐 관리자는 관리자 홈페이지 로그인을 통해 각 출입구에 설치된 LPR의 동작을 설정 할 수 있고, 차단기를 원격으로 개폐할 수 으며, 다양한 검색조건으로 출입 차량을 검색하여 확인 할 수 있음
2. 편리한 차량등록 관리시스템 • 별도의 관리 서버를 운영 불필요(철저한 보안의 아마존 클라우드 서버 사용)를 통해 관리, 기존 서버 PC 노후화 등에 따른 데이터 손실에 대한 위험성이 없음 • 차량 출입 모니터링, 신규/기존 차량 등록관리 및 입.출차 현황 통계, 블랙리스트 차량 등록 및 관리 차량 등록/수정 시 자동으로 모든 설치된 아이박스(LPR)에 차량 정보 업데이트

3. 강력한 출입 제한 차량(블랙리스트) 관리 1) 방문 횟수 : 최근 (28)일간 (28)회 이상 방문한 방문객 차량 자동 검색 2) 거절 횟수 : (3)회 이상 거절한 방문객 차량 자동 검색 3) 주차 시간 : 최근 (1)일간 (6)시간 이상 주차한 방문객 차량 자동 검색
❋ APP 지원 서비스

Tip 1. 기존 차량번호 인식 카메라가 8자리 번호판 인식을 하지 못하거나 노후 장비일 경우

가. 최적의 차량 출입 보안시스템으로 교체할 단지

→ 위에서 소개한 ‘아이박스’ 기본(표준)형 모델 도입

나. 신규 3자리 차량번호 인식 주차차단기 운용(O), 통합 관제(X),

1. 입주자 전용 차로 ⟶ 차단기 일체형 ‘아이박스’ AIO로 교체

2. 방문자 전용 차로 ⟶ 기존 주차차단기(프 코일 방식) 이용 + 공용폰 기반

방문자 체크 + 차단기 원격 제어 APP

3. 출차 ⟶ 기존 주차차단기(프 코일 방식) 이용

* 출차 주차차단기를 차량번호 인식 카메라로 교체할 경우 → 프로그램 일체형                번호인식 카메라+NVR 사용하면 경제적임

Tip 2. 기존 rf-id 방식 차단기(리모컨 방식 포함) 업그레이드 방법

가. 최적의 차량 출입 보안시스템 도입할 단지

→ 위에서 소개한 ‘아이박스’ 기본(표준)형 모델 도입

나. 차량번호 인식 주차차단기 운용(O), 통합 관제(X),

1. 입주자 전용 차로(방문자 포함도 가능) → 프로그램 일체형 번호인식 카메라+NVR             사용하면 경제적임

2. 기존 추차 차단기 재활용 가능

3. 방문차량관리→ 공용폰 + 스마트 폰 기반 주차차단기 원격 제어

가. 입주자 전용 차로 + 방문자 차로의 2차로인 경우 ⟶ 일체형 차단기(AIO LPR) + 터치 키패드

나. 출차의 경우 ① 차량 출입기록 필요 시 ⟶ (LPRC)* / 차량 출입기록 필요 없으면 종전 차단기 이용

Ⅱ. 방문 차량 관리 방안

• 방문 차량 관리의 핵심 3대 요소는 방문 차량번호, 연락처, 방문지 동호수 정보를 방문자의      거부감없이 확보하는 것이 관건임.

가. 공용 핸드폰으로 관리

1. 방문 차량 전용 차로 입차 후 차단기 앞 대기

* 차량번호 인식 카메라와 현장 감시용 cctv로 방문 차량번호 확인, 입력(저장)

2. 방문 차량 vs 근무자 간 전화 통화

① 방문자가 잘 볼 수 있는 위치(차단기)에 안내문 부착

<예시문>  경비실 전화 000-000-000으로 전화 주세요! 바로 처리해드립니다.

➁근무자는 방문자로부터 방문지(동호수) 확인 후 바로 출입 조치

*  방문 차량 전화번호와 방문지 정보를 간단하고 자연스럽게 확인 가능

3) 방문 차량 출입 후 해당 입주자(또는 상가)에게 유선(공용 스마트 폰)으로

방문 사실 통보 및 진위 확인 → 허위 차량일 경우 습득한 정보(차량 및 연락 번호)로 추적 ‧ 퇴거 조치 후 블랙리스트 등재

방문 차량번호	→	차량번호 인식 카메라로부터 확보	→	방문 대상 입주자에게 진위 확인
방문자 전화번호	→	방문자가 경비실 대표번호로 통화 요청 시 발신자 표시로 자동 확보	→	허위 방문 차량일 경우 추적
방문 동, 호수	→	경비원 통화 시 몇 동 몇 호 방문하는지만 확인하고 바로 통과	→	외부 차량 - 블랙리스트 등재 무등록 입주자 차량 - 등록

※ 공용 핸드폰으로 경비업무를 하는 법 - 스마트 폰이 필요한 이유

1. 주차단속, 주차차단기 원격 제어 모두 스마트 APP 기반이므로 스마트 폰 필수

2. 경비원 개인 핸드폰에 APP 설치 & 관리 어려움(요금제 등)

* 사업자등록증이나 고유번호증으론 핸드폰 개통 불가하므로 당사가 개통 대행

3. 업무상 입주자 통화 시 입주자 연락처 지원 필요(월 패드 있어도 순찰 시 필요)

① 방문자가 직접 터치 키패드에 출입 정보(차량번호, 출입 동호수)를 입력하면 출입증이 자동 발급되면 입차 ② 입주자에게는 전용 app(아이파크 입주자용 app과 다름) 으로 방문자 출입 정보 통보 ③ 방문자가 경비실(관제 센터)과 직접 통화 후 입차 방법과 free pass 기능도 있음

나. 방문자 신고용 터치 키패드 설치

구분	장점	단점
공용 스마트 폰 방식	-방문 차량 관리 편리 -설치 & 유지 비용 낮음 -원격관리 가능 -현 시스템과 병행 사용 가능	출입기록 직접 입력 - 방문자 거부감
터치 키패드 방식	-3 방식(방문 차량 자동 출입, 경비실 통화, free pass 등 지원) -출입 자동 기록, 검색 지원 -방문자 거부감 없음 -원격관리 가능	-설치 비용 및 유지관리 비용 -현 주차시스템과 호환 어려움 별도 운영 시 이중 업무 입주자 app 설치 & 통합 사용 어려움

○ 장단점 비교

구분	내용
공용 스마트 폰 방식	방문증 발급 필요 없음 → 방문 사실 확인 후 허위 시 출차 조치 가능 방문자 실시간으로 추적 조회가 가능
터치 키패드 방식	방문자가 요구 정보 입력 시 열전사 방식으로 방문증 출력 후 입차 – 출입증 차량 대쉬보드에 비치

○ 방문증 출력

3. 주차차단기 원격 제어

1) 터치 키패드 방식

(1) 현 방문 차량 차단기 앞에 방문자 신고용 터치 키패드 장비 설치

(2) ① 방문자가 직접 차량번호, 방문 동호수 입력 시 방문증 출력과 차단기 개방, ② 경비실          통화 확인 후 차단기 개방, ③ free pass 등 3가지 출입 기능 제공

(3) 스마트 app 원격 제어 기능 지원

2) 공용폰으로 주차차단기 원격 제어-스마트 app

(1) 현 방문 차량 차단기에 인터넷(스마트 폰) 기반 원격 제어 보드(모듈) 장착

(2) 사고 방지 및 출입통제를 위한 cctv 연동

(3) 인터넷 기반의 스마트 app으로 차단기 on-off

*방문자 출입통제를 위한 공용폰 사용 plus 주차차단기 원격 제어 app 병용

2) 방문 차량 관제용 주차차단기 원격 제어-스마트 app

현재 : 수동 제어	→	개선 : 원격 자동 제어	➤	효과
근무자 상주	→	근무자 비상 주 가능		근무자 탄력적 이용
수동 (개폐 스위치)	→	원격 자동 개폐 - 스마트 폰 제어 * 스마트 폰 CCTV 확인 후 제어 안전		안전, 효율적, 민원 해소

5. 출차 정보 관리

1) 현행

바닥 루프 코일 방식의 자동 출차

2) 개선 방안 1. ‘아이박스 LPRC’

폴형 카메라 타입 차량번호 인식기 (LPRC)는 Display가 필요 없는 출구 전용으로

적합합니다.

* 검토 사항

차량 출차 기록 조회 및 통계 지원은 가능, 그러나 전체 주차 관제와 통합관리를

위해선 시스템 통합 작업이 필요

→ 전체 주차 통합 관제를 위해선 동문, 서문의 방문자 전용(상가 포함), 입주자

전용, 출차 전용 주차차단기뿐 아니라 관제 센터 간 통합 작업이 필요함.

3) 개선 방안 2. ‘NEXPA 社 차량번호 인식기 LPR’

NEXPA 社가 출차용 차량번호 인식 카메라를 설치하고 현 프로그램에 연동시키는 방안

6. 상가 방문 차량 관리 방안

1) 입차

일반 방문 차량과 동일 방법으로 핸드폰으로 입차 신고(방문 상가 상호만

확인) 후 바로 차단기 개방, 출입 허용

2) 출차

해당 방문 상가에서 방문자 카드 수령 후 출차 시 방문 카드 회수기 투입 후     Gate Open됨

3) 무단(허위)출입 차량 - ‘공용 핸드폰으로 관리’

(1) 출차 전용 차단기 앞 대기

* 차량번호 인식 카메라와 현장 감시용 cctv로 방문 차량번호 확인

(2) 방문 차량 vs 근무자 간 전화 통화

① 방문자가 잘 볼 수 있는 위치(차단기)에 안내문 부착

<예시문> 방문 신고 안내 : 경비실 전화 000-000-000으로 전화주세요!                바로 처리해드립니다.

② 허위 차량 확인 후 경고 후 차단기 개방, 퇴거 조치 후 블랙리스트 등재

7. 각종 통계자료 작성

1) 차량번호, 출입빈도, 평균 주차 시간, 집중 방문 일시 등 통계자료 작성 및 관리 업무 반영

→ 현행 NEXPA 社의 개선 작업 필요

→ 현행 NEXPA 社의 개선 작업 불가 시 핵심 장비(입주자 전용, 방문자 전용 일체형        차단기, 출자 전용 주차차단기) 교체(관제 프로그램 포함) 필요

* 필요 장비 및 교체 비용은 별첨 자료 참조

8. 주차관리 통합 관제 방안

1) 필요성 : 현행 주차관리가 동문, 서문경비실, 통합 관제 센터로 기능이 분산되어           통합관리가 필요함.

2) 통합관리 방안

(1) NEXPA 社 자체 업그레이드 방안

(2) ‘아이 박스’ 제품으로 신규 통합 작업

4. 외부(불법) 차량 주차단속 – ‘주차 반장 app’

① ‘주차 반장’은 공용폰 또는 직원의 핸드폰에 설치된 app으로 외부 차량을 단속하는 솔루션입니다.

➁ ‘주차 반장’은 신규 8자리 차량번호 인식은 물론 초당 3~5대의 차량번호를 검지하므로 외부 차량의          무단주차를 효율적으로 단속하며, 단속기록의 조회 및 출력은 물론 ‘블랙리스트’를 제공합니다.

* 주차단속 app은 외부 불법주차 차량 단속뿐 아니라, 입주자의 미등록차량에 대해

등록을 유도할 수 있습니다.

2) ‘공용폰’으로 차주 또는 방문 세대에 필요사항 전달/독촉 지시

* 경비근무자 전용 공용 핸드폰으로 할 수 있는 업무

1) ‘공용폰’의 무제한 요금제(49,000원)는 사무실 일반전화 요금, 문자 발송비용을 절감할 수 있으며             입주민과 문자와 톡, 파일 전송 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.

2) ‘공용폰’으로 할 수 있는 업무

① '주차단속 앱 '- 외부(불법) 주차 차량 단속을 위한 모바일 APP

② '방문 차량 관리‘- 방문 차량의 출입통제를 위한 장비로서의 스마트 폰 활용

③ ‘주차차단기 원격 제어’ - 스마트 폰 APP으로 주차차단기 원격 제어

④ ‘kt 기업전용 talk, - KT 제공하는 업무용 전화, 투 폰 서비스 + 그룹웨어 + 무전 기능

⑤ ‘KT 통화매니저’

주차관리 업무량이 많아 방문 차량 관리 전용 폰이 필요한 경우 인터넷 전화 + kt통화매니저

부가기능 제안

a. ‘kt통화매니저’는 경비실(관제 센터 포함)에서는 pc 또는 인터넷 전화로 통화,

경비실 밖에서는 스마트 폰으로 언제 어디서든 통화 가능

b. ‘kt통화매니저’는 통화 중 메모 기능은 물론 통화 이력 관리를 지원하므로 방문 차량

관리에 효율적임

* 사업자등록증(고유번호 증)으로는 핸드폰을 개통할 수 없습니다. 따라서 저희가 공용폰 개통을

대신 개통해 드립니다.(관리소 개인 명의로 개통도 가능합니다)