스마트 차량 출입 보안시스템

❋ 국내 최초 4세대 클라우드 LPR 기반 주차차단기 ‘아이박스’ +

스마트(공용폰 + APP) 기반의 원격 제어 스마트 제어 + 주차 단속

개요
❍ 제안 배경 ⚫ 최근 경비원 감원 및 장시간 휴게 부여 등 근무 여건 악화로 통합보안(관제)시스템 요구 ⚫ IT 및 스마트 기반의 새로운 차량 출입 보안시스템 출시 ⚫ 가장 중요하면서도 잘 안되는 통합주차 관제 솔루션 등 단지 맞춤형 솔루션 제공 ❍ 솔루션 구현 목표 ⚫ 똑같은 방식, 선택의 여지 없는 주차시스템 out! 꼭 필요하면서 비용 부담도 없는 시스템 ⚫ 신규는 물론 현 주차 관제 시스템의 업그레이드 방식 등 맞춤형 제공 ⚫ 말도 많고 탈도 많은 방문 차량 관리를 위한 최적 솔루션 제공 ⚫ 경비원의 붙박이 근무는 이제 OUT! 스마트 기반의 원격 제어 기술 구현 ⚫ 근무자 간, 업무별 통합 관리 시스템 구축 ⚫ 스마트폰 기반의 주차단속, 방문자 관리, 원격 제어 솔루션 제공 ❍ ‘아이박스’ 기술의 특장점 ⚫ 클라우드 기반이므로 PC와 스마트폰으로 주차 관제를 할 수 있으며, 주차차단기 또한 자동, 수동, 원격(스마트폰, 리모컨)으로 제어하므로 경비원 상주 안 해도 됩니다. ⚫ 200만 화소 이상 카메라를 사용 출입한 모든 차량의 사진 촬영, 저장 및 검색 가능하며, 8자리 신규 번호판 인식(인식률 99% 이상, 학습 형 차량번호 인식 엔진) ⚫ 최고 수준의 아마존 클라우드 서버는 기존의 PC 노후화로 인한 시스템 불안정성 없으며, 바이러스 및 해킹 위협 제거, 최신프로그램으로 실시간 업그레이드, 원격 지원이 가능

Ⅰ. ‘아이박스’ 기본(표준형) 모델

가. 주차차단기 배치도

나. 용도별 주차차단기 개요

NO	용도	제품명	개요	이미지
1	입주자 전용	아이박스 AIO	200만 화소 이상 차량 번호 인식 카메라, 전광판, 차단기 일체형 주차차단기 → 입주차 차량 전용 차단기는 차량 번호 확인 후 바로 통과되는 단순하면서도 확실한 방법 채택 * 320만 화소 이상 고성능 기종 아이 박스 3.0 선택 가능
2	방문객 전용	아이박스 LPRC	아이박스 LPRC은 디스플레이 화면이 없는 차량 번호 인식 카메라임 ( LPRC보다 고기능의 아이박스 AIO 사용 가능) 방문 차량은 터치 키패드 입력 또는 경비실 통화 등 확인과정을 거쳐 출입을 허용하므로 터치 키패드 + 차량 번호 인식 카메라 + 자동차단기 패키지형이 적합
		아이박스 터치 키패드	방문객 출입을 위한 사전 등록 기능의 장비로 ① 차량 번호, 방문 동호수 입력 ② 경비실 통화 후 통과 ③ free pass 등 3가지 기능
		자동 차단기	독립형 차량 차단기 - BLDC, LED 차단 바
3	출차용	아이박스 LPRC	카메라 타입 차량 번호 인식기(LPRC, 출차 차량 관제 필요 없는 경우 독립형 차량 차단기 + 루프선 감지 방식 채택 가능
		자동 차단기	독립형 차량 차단기 - BLDC, LED 차단 바

다. 아이박스 웹(앱) 지원 서비스

1. 실시간 모니터링 및 차단기 원격 개폐 관리자는 관리자 홈페이지 로그인을 통해 각 출입구에 설치된 LPR의 동작을 설정 할 수 있고, 차단기를 원격으로 개폐할 수 으며, 다양한 검색조건으로 출입 차량을 검색하여 확인 할 수 있음
2. 편리한 차량등록 관리시스템 • 별도의 관리 서버를 운영 불필요(철저한 보안의 아마존 클라우드 서버 사용)를 통해 관리, 기존 서버 PC 노후화 등에 따른 데이터 손실에 대한 위험성이 없음 • 차량 출입 모니터링, 신규/기존 차량 등록관리 및 입.출차 현황 통계, 블랙리스트 차량 등록 및 관리 차량 등록/수정 시 자동으로 모든 설치된 아이박스(LPR)에 차량 정보 업데이트

3. 강력한 출입 제한 차량(블랙리스트) 관리 1) 방문 횟수 : 최근 (28)일간 (28)회 이상 방문한 방문객 차량 자동 검색 2) 거절 횟수 : (3)회 이상 거절한 방문객 차량 자동 검색 3) 주차 시간 : 최근 (1)일간 (6)시간 이상 주차한 방문객 차량 자동 검색
❋ APP 지원 서비스

Tip 1. 기존 차량번호 인식 카메라가 8자리 번호판 인식을 하지 못하거나 노후 장비일 경우

가. 최적의 차량 출입 보안시스템으로 교체할 단지

→ 위에서 소개한 ‘아이 박스’ 기본(표준)형 모델 도입

나. 신규 3자리 차량 번호 인식 주차차단기 운용 OK, 통합관제는 안할 경우

1. 입주자 전용 차로 ⟶ 차단기 일체형 ‘아이박스’ AIO로 교체

2. 방문자 전용 차로 ⟶ 기존 주차차단기(루프 코일 방식) 이용 + 공용폰 기반

방문자 체크 + 차단기 원격 제어 APP

3. 출차 ⟶ 기존 주차차단기(프 코일 방식) 이용

* 출차 주차차단기를 차량 번호 인식 카메라로 교체할 경우

→ 아이박스 LPRC 이 경제적

Tip 2. 기존 rf-id 방식 차단기(리모컨 방식 포함) 업그레이드 방법

가. 최적의 차량 출입 보안시스템 도입할 단지

→ 위에서 소개한 ‘아이박스’ 기본(표준)형 모델 도입

나. 차량번호 인식 주차차단기 운용OK, 통합관제는 NO

1. 입주자 전용 차로(방문자 포함도 가능) → 프로그램 일체형 번호 인식 카메라+NVR              사용하면 경제적임

2. 기존 주차차단기 재활용 가능

3. 방문 차량 관리→ 스마트폰 기반 주차차단기 원격 제어

* 입주자 전용 차로 + 방문자 차로의 2차로인 경우 ⟶ 일체형 차단기(AIO LPR) + 터치 키패드

* 출차의 경우 ① 차량 출입기록 필요 시 ⟶ (LPRC)* / 차량 출입기록 필요 없으면 종전 차단기 이용

Ⅱ. 방문 차량 관리 방안

① 방문자가 직접 터치 키패드에 출입 정보(차량번호, 출입 동호수)를 입력하면 출입증이 자동 발급되면 입차 ② 입주자에게는 전용 app(아이파크 입주자용 app과 다름) 으로 방문자 출입 정보 통보 ③ 방문자가 경비실(관제 센터)과 직접 통화 후 입차 방법과 free pass 기능도 있음

가. 방문 차량 관리용 터치 키페드

나. 스마트폰(공용폰) 관리

방문 차량번호	→	차량번호 인식 카메라로부터 확보	→	방문 대상 입주자에게 진위 확인
방문자 전화번호	→	방문자가 경비실 대표번호로 통화 요청 시 발신자 표시로 자동 확보	→	허위 방문 차량일 경우 추적
방문 동, 호수	→	경비원 통화 시 몇 동 몇 호 방문하는지만 확인하고 바로 통과	→	외부 차량 - 블랙리스트 등재 무등록 입주자 차량 - 등록

•  방문 차량 번호, 연락처, 방문지 동호수 정보확보가 핵심

다. 주차차단기 원격 제어

1) 터치 키패드 방식

(1) 현 방문 차량 차단기 앞에 방문자 신고용 터치 키패드 장비 설치

(2) ① 방문자가 직접 차량번호, 방문 동호수 입력 시 방문증 출력과 차단기 개방, ② 경비실                 통화 확인 후 차단기 개방, ③ free pass 등 3가지 출입 기능 제공

(3) 스마트 app 원격 제어 기능 지원

2) 공용폰으로 주차차단기 원격 제어-스마트 app

(1) 현 방문 차량 차단기에 인터넷(스마트 폰) 기반 원격 제어 보드(모듈) 장착

(2) 사고 방지 및 출입통제를 위한 cctv 연동

(3) 인터넷 기반의 스마트 app으로 차단기 on-off

*방문자 출입통제를 위한 공용폰 사용 plus 주차차단기 원격 제어 app 병용

현재 : 수동 제어	→	개선 : 원격 자동 제어	➤	효과
근무자 상주	→	근무자 비상 주 가능		근무자 탄력적 이용
수동 (개폐 스위치)	→	원격 자동 개폐 - 스마트 폰 제어 * 스마트 폰 CCTV 확인 후 제어 안전		안전, 효율적, 민원 해소

라. 외부(불법) 차량 주차단속 – ‘주차 반장 app’

① ‘주차 반장’은 공용폰 또는 직원의 핸드폰에 설치된 app으로 외부 차량을 단속하는 솔루션입니다.

➁ ‘주차 반장’은 신규 8자리 차량번호 인식은 물론 초당 3~5대의 차량번호를 검지하므로 외부 차량의  무단주차를        효율적으로 단속하며, 단속기록의 조회 및 출력은 물론 ‘블랙리스트’를 제공합니다.

	➤
스마트 주차 app을 가져다 대기만 해도		등록 차량 여부 바로 체크 – 3자리 번호도 ok

* 주차단속 app은 외부 불법주차 차량 단속뿐 아니라, 입주자의 미등록차량에 대해

등록을 유도할 수 있습니다.