하자보수청구 통보서

공동주택관리법 시행령 제 39조 제2항에  따른 전유부분의 하자담보책임기간이 20  년  월  일 만료됨에 따라 만료일까지 하자보수를 청구하도록 아래와 같이 통보합니다.

- 아   래  -

1. 하자보수청구서 제출기한 :     년   월   일  까지

2. 제출 장소 : 관리사무소

3. 유의 사항

1) 하자담보 책임기간 내에 청구를 하지 않을 경우 하자보수를 받지       못하므로 반드시 기한 내에 하자보수를 청구하여 주시기 바랍니다.

2) 별첨 하자보수청구서와 작성안내문을 참조하시어 정확하게 작성하        여 주시기 바랍니다.

3) 세입자께서 소유주를 대신하여 작성하는 경우 반드시 소유자의 의        견을 반영하여 주시기 바랍니다.

별첨  하자보수청구서 서식 1부. 끝

00 아파트

(앞면) 세대별 하자 청구내역(전유부분)
아파트명						동/호수		동 호
세대주성명						세 대 주 전화번호		자택
								H.P
조사일						조사자
<작성참고사항 및 주의사항> ※ 해당되는 하자의 □에 ✓표시하시고, 기타항목에는 항목에 없는 기타 하자나 ✓체크한 하자에 대해 상세설명이 필요한 경우 기재(하자발생위치, 하자내용, 하자발생된 범위 등 구체적으로 기술요망-하자보수시 참고) ※ 균열은 개략적인 길이까지 기재하시고, 하자별 사진(칼러)는 세대별 하자청구내역 뒤에 동/호수 기재하여 첨부 ※ 아래 분류는 자주 발생할 수 있는 하자들을 보증대상여부, 하자발생원인 및 발생시기 등의 구분없이 편의상 분류해 놓은 것으로, 실제 현장조사 후 관련 법령 및 약관에 정한 범위에 따라 하자보수대상에서 제외될 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다.
방구분	부위		이상내용							기타사항
현관	바닥		□ 현관타일등 깨짐	□ 현관타일등 들뜸			□ 줄눈시공상태불량
	벽체		□ 균열( m)	□ 걸레받이 부위 틈발생
	천장		□ 균열( m)	□ 누수			□ 도장불량
	현관문		□ 문 뒤틀림 □ 문 찍힘	□ 개폐불량 □ 고무링 탈락			□ 현관문 도장불량
	신발장		□ 문 뒤틀림 □ 문 찍힘	□ 개폐불량			□ 신발장 고정상태 불량
	기타설비		□ 센서등 작동불량	□ 도어폰 작동불량
	기타
거실	바닥		□ 바닥마감 들뜸	□ 바닥마감 깨짐			□ 걸레받이 마감불량
	벽체		□ 균열( m)	□ 도배지 오염			□ 도배지 들뜸
	천장		□ 균열( m) □ 도배지 들뜸	□ 누수 □ 천장몰딩 불량			□ 도배지 오염 □ 석고보드 처짐
	섀시		□ 문 뒤틀림	□ 개폐불량
	거실장		□ 문짝 및 서랍 어그러짐 □ 수평불량(처짐등)	□ 개폐불량			□ 상판균열
	기타
주방	바닥		□ 바닥마감 들뜸	□ 바닥마감 깨짐
	벽체		□ 균열( m)	□ 도배지 오염			□ 도배지 들뜸
	천장		□ 균열( m) □ 도배지 들뜸	□ 누수 □ 천장몰딩 불량			□ 도배지 오염
	타일벽		□ 타일깨짐	□ 타일들뜸			□ 줄눈시공상태 불량
	씽크대		□ 문짝 및 서랍어그러짐 □ 씽크 수평불량(처짐 등)	□ 개폐불량 □ 씽크대주변 코킹불량			□ 씽크대 상판균열 □ 배수관 누수
	전기시설		□ 가스렌지후드 작동불량	□ 화재감지기 작동불량			□ 가스누출감지기 작동불량
	기타
전면 발코니	바닥		□ 타일깨짐		□ 타일들뜸		□ 줄눈시공상태불량
	벽체		□ 균열( m)		□ 누수		□ 도장불량
	천장		□ 균열( m)		□ 누수		□ 도장불량
	난간 등		□ 난간대 고정상태불량		□ 난간마감 불량		□ 화분대 고정상태불량
	기타
후면 발코니	바닥		□ 타일깨짐		□ 타일들뜸		□ 줄눈시공상태불량
	벽체		□ 균열( m)		□ 누수		□ 도장불량
	천장		□ 균열( m)		□ 누수		□ 도장불량
	난간 등		□ 난간대 고정상태불량		□ 난간마감 불량		□ 화분대 고정상태불량
	기타

방구분	부위	이상내용				기타사항
보일러실 및 다용도실	바닥	□ 타일깨짐	□ 타일들뜸		□ 줄눈시공상태불량
	벽체	□ 균열( m)	□ 누수		□ 도장불량
	천장	□ 균열( m)	□ 누수		□ 도장불량
	문	□ 문 뒤틀림	□ 개폐불량		□ 문 찍힘
	기타
부부 화장실	바닥	□ 타일깨짐	□ 타일들뜸		□ 줄눈시공상태불량
	벽체	□ 타일깨짐	□ 타일들뜸		□ 줄눈시공상태불량
	천장	□ 누수	□ 마감재 시공불량		□ 천장몰딩 불량
	문	□ 문 뒤틀림 □ 문찍힘	□ 개폐불량		□ 문틀도장 박리
	코킹불량	□ 변기 □ 욕조	□ 세면기 □ 문틀주변		□ 거울
	기구류 고정불량	□ 수건함 □ 휴지걸이	□ 수건걸이 □ 샤워기		□ 비누받침대 □ 수도꼭지
	기타
공용 화장실	바닥	□ 타일깨짐	□ 타일들뜸		□ 줄눈시공상태불량
	벽체	□ 타일깨짐	□ 타일들뜸		□ 줄눈시공상태불량
	천장	□ 누수	□ 마감재 시공불량		□ 천장몰딩 불량
	문	□ 문 뒤틀림 □ 문 찍힘	□ 개폐불량		□ 문틀도장 박리
	코킹불량	□ 변기 □ 욕조	□ 세면기 □ 문틀주변		□ 거울
	기구류 고정불량	□ 수건함 □ 휴지걸이	□ 수건걸이 □ 샤워기		□ 비누받침대 □ 수도꼭지
	기타
방1	바닥	□ 장판들뜸
	벽체	□ 균열( m)	□ 도배지 오염		□ 도배지 들뜸
	천장	□ 균열( m) □ 도배지 들뜸	□ 누수 □ 천장몰딩 불량		□ 도배지 오염
	문	□ 문 뒤틀림 □ 문 찍힘	□ 개폐불량		□ 문틀 도장 박리
	창문	□ 창문 뒤틀림	□ 개폐불량		□ 창호 코킹불량
	기타
방2	바닥	□ 장판들뜸
	벽체	□ 균열( m)	□ 도배지 오염		□ 도배지 들뜸
	천장	□ 균열( m) □ 도배지 들뜸	□ 누수 □ 천장몰딩 불량		□ 도배지 오염
	문	□ 문 뒤틀림 □ 문 찍힘	□ 개폐불량		□ 문틀 도장 박리
	창문	□ 창문 뒤틀림	□ 개폐불량		□ 창호 코킹불량
	기타
방3	바닥	□ 장판들뜸
	벽체	□ 균열( m)	□ 도배지 오염		□ 도배지 들뜸
	천장	□ 균열( m) □ 도배지 들뜸	□ 누수 □ 천장몰딩 불량		□ 도배지 오염
	문	□ 문 뒤틀림 □ 문 찍힘	□ 개폐불량		□ 문틀 도장 박리
	창문	□ 창문 뒤틀림	□ 개폐불량		□ 창호 코킹불량
	발코니바닥	□ 타일깨짐		□ 타일들뜸	□ 줄눈시공상태불량
	발코니벽체	□ 균열( m)		□ 누수	□ 도장불량
	발코니천장	□ 균열( m)		□ 누수	□ 도장불량
	기타